|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 名称 | 规格型号及技术要求 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 二氧化硫风机叶轮 | ①规格型号：S1200-11so2、流量：1200am³/min、升压：45000pa、主轴转速4822r/min。②技术要求：叶轮材质：叶片FV520B板材、前盘，中盘、后盘材质：FV520B整体锻造，锻胚需甲方确认，材质双方现场切削取样，由权威机构化验并出具证明。③其它：投标单位如有技术升级改变叶轮结构可实现节能提高效率的，要提供相关业绩和技术材料。但必须满足现有设计标准。 | 1套 |   |  |

备注：

 1：质保期限

2：**要求报价里应包含13%增值税发票及到厂运费和指导安装。（注：标明工期）**