|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 铁泥干燥设备 |  | 1套 |   |  |

备注：

一、日处理40吨湿基，含自然水40%~45%，为压滤饼状态。湿铁泥中含硫酸根，以硫计含硫约5%。

1. 现有热源风压2000-2500Pa、烟气温度350度±20度。
2. 要求干燥后物料含水5%-8%；颗粒状：3mm-10mm大于70%。
3. 经烘水后的尾气需配设收尘器处理后达标（颗粒物小于10mg/Nm3）鼓入脱硫系统（风压＞3000Pa)。含引风机、输灰收灰成套装置。

五、由投标单位依据上述条件进行设计，如有调整要注明或提前联系沟通。

六、付款方式为银行电子承兑（半年期）