|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度彩钢瓦维护 | | | | | | |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **合计** |
| **元** | **元** |
| 1 | 彩瓦拆除 | 高处低处屋面墙面一个价，按屋面面积+墙面面积计算 |  | m2 |  | 0 |
| 2 | 屋面瓦安装（配合光伏用） | 角驰型，含扣件，钉帽涂胶，按安装后的外墙至外墙投影面积计算，不算屋檐，双层按双层面积计算。 |  | m2 |  | 0 |
| 3 | 屋面瓦安装 | 840型，（极少小波纹）钉帽涂胶，按安装后的外墙至外墙投影面积计算，不算屋檐，双层按双层面积计算。 |  | m2 |  | 0 |
| 4 | 墙面瓦安装 | 900型,双层按双层面积计算。 |  | m2 |  | 0 |
| 5 | 彩钢墙角 |  |  | m |  |  |
| 6 | 雨水沟拆除 | 不论大小高低一个价 |  | m2 |  | 0 |
| 7 | 雨水沟安装 | 2.75厚黑碳钢，按展开面积计算，含里外两面三遍油漆，齐鲁牌氯化橡胶油漆 |  | m2 |  | 0 |
| 8 | C型钢、工字檩条、方管等钢材 | 碳钢，按实际Kg计算，含两面三遍油漆，齐鲁牌氯化橡胶油漆 |  | Kg |  | 0 |
| 9 | 50岩棉夹心瓦 | 墙面和屋面一个价，窗口、门口、房檐封边，按屋面面积+墙面面积计算，咬茬不算，窗口和门口面积不算， |  | m2 |  | 0 |
| 10 | 门 | 和夹心瓦配套 |  | m2 |  | 0 |
| 11 | 窗户 | 和夹心瓦配套 |  | m2 |  | 0 |
|  | 大写：XXX元整，含X%增值专用票 | | | | | 0 |
| 单位名称： 联系人及手机： | | | | | | |
| **二、 报价说明：** | | | | | | |
| 2.1 彩钢瓦采用0.6双面镀PE膜彩钢瓦（实际厚度0.56-0.6含膜），采光瓦采用A级阻燃玻璃钢瓦2mm厚（带证书）。 | | | | | | |
| 2.2 雨水沟不准许用镀锌，一律采用碳钢，防腐：灰色富锌环氧底漆，灰色中间漆，灰色聚氨酯面漆，不得更改。 | | | | | | |
| 2.4 单价包工包料，包含材料、人工、焊条、乙炔氧气、各种工具、各种运输车辆和吊车、劳保用品、安全防护用品、环保保护用品。 | | | | | | |
| 2.5 本报价为一年度的报价，在2022年3月至2023年3月期间单价不做调整。 | | | | | | |
| 2.6，维修不论局部还是整体，高处还是低处，只要涉及彩瓦的都是这个价格，如锅炉上，烟囱上。 | | | | | | |
| **三、 执行标准和质量要求：** | | | | | | |
| 3.1 屋面每根檩条每槽一个自攻丝，并涂抹透明玻璃胶，不得遗漏。 | | | | | | |
| 3.2 焊口周围满焊，不留缝隙，焊缝饱满平整，否则返工，焊后及时涂抹油漆。 | | | | | | |
| **四、包装运输：**报价含包装运输费和税费。 | | | | | | |