附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单块吨数 | 单价（吨） | 合计 | 使用车间 |
| 浸盐电熔半再结合镁珞砖斧形状 | 230\*115\*65\*45（斧） | 6000 | 块 |  |  |  | 贵冶 |
| 浸盐电熔半再结合镁珞砖标砖 | 230\*115\*65（直） | 6000 | 块 |  |  |  |
| 浸盐电熔半再结合镁珞砖斧形状 | **300\*115\*65\*50（斧）** | 3000 | 块 |  |  |  |
| 浸盐电熔半再结合镁珞砖标砖 | **300\*115\*65（直）** | 3000 | 块 |  |  |  |  |
| 备注：理化指标 |
| 名称 | 化学指标（%） |  |  | 体密（g/cm3） | 气孔（%） | 常温耐压MPA |
| 浸盐电熔半再结合镁铬砖SMK-18  | MG0% | Si02% | Cr203% | Fe2O3 | Cao% |
| ≥58 | ≤2.0 | 18 | 13 | 1.6 | ≥3.2 | ≤14 | ≥70 |

备注：投送标书按照附表统一格式填报。

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

注：（1）要求报价里包含13%增值税专用发票及运费。

 （2）以上耐火砖全部做浸盐处理。

 （3）工期要求约2022年4月30日前。