|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计 | 使用车间 |
| 压滤机 | 过滤面积100m²，带翻板骨架衬塑，程控自动，出液方式为明流，滤板形式为厢式 | 1 | 台 |  |  | 锌电解 |
| 过滤面积200m²，带翻板骨架衬玻璃钢，程控自动，出液方式为明流，滤板形式为厢式 | 1 | 台 |  |  |
| 金额大写： （￥ 元） |

注：（1）要求报价里包含13%增值税专用发票及运费。

 （3）工期要求：越快越好。