岷山环能高科股份公司

 2021年7月13日

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 阳极板边板 | 版面尺寸：630×980×6，化学成分：Ag：0.2%，Ca+Sr：0.1±0.02%，铅余量，物理性质：1、板面无分层，光滑平整；铜条包铅紧密无露铜，并且要先涂锡，铜头光滑无杂物；棒面焊接紧密，无夹渣裂缝。2、铜条一次性成形严禁焊接，板面焊缝不允许出现间断焊接，板面厚度为6mm。 | 110块 |  元 | 按需方提供图纸制作 |

备注：

 1：质保期限：阳极板12个月。

2：统一参考2021年7月23日金属价格行情进行报价。

3：**要求报价里应包含13%增值税发票及到厂运费。（注：板面打印厂标、日期，标明工期）**

**4：付款方式为银行电子承兑（半年期）**