附件：报价清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： |  | 联系人及手机： |  |
| 名 称 | 内容及要求（包工包料） | 面积（㎡） | 单价（元） | 总价（元） |
| 底吹余热锅炉 | 保温部位：锅炉本体和刮板机，硅酸铝纤维毡，100mm厚，0.7mm彩钢，20\*20钢丝网固定，外罩兰色彩钢。施工内容：拆除、安装、拆除后把旧彩钢瓦和旧岩棉清理出公司。 | 约500 |  |  |
| 还原余热锅炉 | 约450 |  |  |
| 烟化炉 | 约40 |  |  |
| 说明：保温面积按保温后的垂直投影面积计算：例顶面积：长\*宽。斜斗按斜面宽\*长，不另算突出面积 |  |
| 合计 | 报价含：增值税，施工费、材料费、保险费、措施费、耗材费、耙钉、利润等。 |  |