附件一：报价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 双氧水罐区改造工程报价单 | | | |
| **序号** | **项目** | **总价（万元）** | **备注** |
| 1 | 双氧水储罐两台 |  | 包含图纸设计、制作加工、检试验、手续、安装、运输 |
| 2 | 管道、泵、阀门部分 |  | 罐车至地埋罐，地埋罐至车间总管。含材料、试压、安装、保温等 |
| 3 | 电气部分 | 不包含监控 | 图纸涉及的所有电气、照明、设备接地等  材料及安装，调试，测试 |
| 4 | 无损检测 |  | 现场管道无损检测 |
| 5 | 盐水罐两台 |  | 两套盐水罐的设计、制作、运输、卸车就位（三效结晶器） |
|  | 合计总价 |  | 中标人提供双氧水罐详细设计图，招标人同设计院确认同意后开始施工 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

说明：以上所有报价含材料费、加工制作费、检验费、安装调试费、辅材、运输、卸车、管理费、利润、13%增值税，结算时需提供增值税专用发票。

投标单位（盖章）： 联系人及电话：

备注：

1：本次招标为交钥匙工程（土建、罐区监控除外），按照招标人提供图纸进行所有材料的采购及制作、安装、调试、实验、检测等，双氧水罐需中标人进行优化设计，通过招标人及设计院审核后方可施工。施工结束后需提供完整的设备资料，政府相关职能部门认可的各种实验和测试数据，配合招标人进行相关的报验工作。

2：维护质保期限：工程验收合格后12个月。

3：内容、条件、责任、明细一定清楚。材料进场必需提供材质单，产品合格证，生产许可证等相关证明文件，罐体需提供无损检测证明。不合格产品不允许进场。

6：施工前应对现场进行详细勘察，同相关技术人员确认详细施工要求。